{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Krycí list - oblast podpory C","List3"],"not_rendered":{"images":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Krycí list - oblast podpory C","index":0,"n_rows":288,"n_cols":42,"rows_kept":288,"merged":[[0,1,3,32],[5,1,5,24],[5,25,5,32],[7,1,8,32],[9,1,9,32],[10,7,10,22],[10,26,10,32],[12,1,12,32],[13,9,13,22],[13,30,13,32],[14,6,14,22],[14,28,14,32],[16,1,16,32],[17,6,17,22],[17,26,17,32],[18,4,18,10],[18,14,18,32],[19,29,19,32],[20,4,20,22],[20,26,20,32],[22,1,22,32],[23,6,23,22],[23,26,23,32],[24,4,24,10],[24,14,24,32],[25,28,25,32],[26,4,26,22],[26,26,26,32],[28,1,29,32],[30,1,30,32],[31,1,31,4],[31,5,31,22],[31,23,31,27],[31,28,31,32],[33,1,33,32],[34,1,34,32],[35,1,35,22],[35,23,35,27],[35,28,35,32],[36,2,36,22],[36,23,36,27],[36,28,36,32],[37,2,37,22],[37,23,37,27],[37,28,37,32],[38,2,38,22],[38,23,38,27],[38,28,38,32],[39,2,39,22],[39,23,39,27],[39,28,39,32],[40,2,40,22],[40,23,40,27],[40,28,40,32],[41,2,41,22],[41,23,41,27],[41,28,41,32],[42,1,42,22],[42,23,42,27],[42,28,42,32],[43,23,43,27],[43,28,43,32],[44,23,44,27],[44,28,44,32],[45,1,45,32],[46,1,46,32],[47,1,47,17],[47,18,47,22],[47,23,47,27],[47,28,47,32],[48,1,48,22],[48,23,48,27],[48,28,48,32],[49,1,49,22],[49,23,49,27],[49,28,49,32],[50,1,50,22],[50,23,50,27],[50,28,50,32],[51,1,51,22],[51,23,51,27],[51,28,51,32],[52,1,52,22],[52,23,52,27],[52,28,52,32],[53,1,53,22],[53,23,53,27],[53,28,53,32],[54,1,54,22],[54,23,54,27],[54,28,54,32],[56,1,56,32],[57,23,57,27],[58,23,58,27],[59,23,59,27],[60,23,60,27],[61,23,61,27],[65,1,65,32],[66,10,66,22],[66,23,66,27],[66,28,66,32],[67,1,67,9],[67,10,67,32],[68,6,68,16],[68,17,68,27],[68,28,68,32],[70,1,70,32],[71,12,71,22],[71,23,71,27],[71,28,71,32],[73,8,73,12],[73,23,73,27],[74,23,74,27],[75,23,75,27],[76,23,76,27],[78,1,78,32],[79,11,79,22],[79,23,79,27],[79,28,79,32],[80,11,80,22],[80,23,80,27],[80,28,80,32],[81,1,81,7],[81,8,81,32],[82,1,82,4],[82,5,82,32],[83,1,84,8],[83,10,83,32],[84,10,84,22],[84,23,84,27],[84,28,84,32],[85,9,85,12],[85,23,85,27],[85,28,85,32],[86,1,86,22],[86,23,86,27],[86,28,86,32],[87,1,87,22],[87,23,87,27],[87,28,87,32],[88,1,88,22],[88,23,88,27],[88,28,88,32],[89,1,89,22],[89,23,89,27],[89,28,89,32],[90,1,90,32],[91,23,91,27],[92,23,92,27],[93,23,93,27],[96,1,96,32],[97,12,97,24],[97,29,97,32],[98,1,98,5],[98,6,98,32],[99,23,99,27],[103,1,103,32],[104,23,104,27],[105,23,105,27],[107,1,107,32],[108,23,108,27],[109,23,109,27],[110,23,110,27],[110,28,110,32],[111,23,111,27],[112,23,112,27],[113,23,113,27],[114,23,114,27],[115,1,115,22],[115,23,115,27],[117,1,117,32],[118,1,118,32],[119,1,119,22],[119,23,119,27],[119,28,119,32],[120,2,120,22],[120,23,120,27],[120,28,120,32],[121,2,121,22],[121,23,121,27],[121,28,121,32],[122,2,122,22],[122,23,122,27],[122,28,122,32],[123,2,123,22],[123,23,123,27],[123,28,123,32],[124,2,124,22],[124,23,124,27],[124,28,124,32],[125,2,125,22],[125,23,125,27],[125,28,125,32],[126,1,126,22],[126,23,126,27],[126,28,126,32],[127,1,127,22],[127,23,127,27],[127,28,127,32],[128,23,128,27],[128,28,128,32],[129,23,129,27],[129,28,129,32],[134,1,134,32],[136,1,136,17],[136,18,136,22],[136,23,136,27],[136,28,136,32],[137,1,137,22],[137,23,137,27],[137,28,137,32],[138,1,138,22],[138,23,138,27],[138,28,138,32],[139,1,139,22],[139,23,139,27],[139,28,139,32],[140,1,140,22],[140,23,140,27],[140,28,140,32],[141,1,141,22],[141,23,141,27],[141,28,141,32],[142,1,142,22],[142,23,142,27],[142,28,142,32],[143,1,143,22],[143,23,143,27],[143,28,143,32],[146,1,147,32],[148,1,150,32],[152,2,152,8],[152,11,152,17],[154,19,155,32],[156,1,157,32],[158,1,160,32],[161,2,161,8],[161,11,161,17],[162,19,162,32],[163,19,163,32],[286,1,286,32],[287,11,287,22],[287,23,287,27],[287,28,287,32],[288,11,288,22],[288,23,288,27],[288,28,288,32],[289,1,289,8],[289,9,289,32],[290,1,290,8],[290,9,290,32],[291,1,292,8],[291,10,291,32],[292,10,292,22],[292,23,292,27],[292,28,292,32],[293,9,293,12],[293,23,293,27],[293,28,293,32],[294,1,294,22],[294,23,294,27],[294,28,294,32],[295,1,295,22],[295,23,295,27],[295,28,295,32],[296,1,296,22],[296,23,296,27],[296,28,296,32],[297,1,297,22],[297,23,297,27],[297,28,297,32],[298,1,298,22],[298,23,298,27],[298,28,298,32],[299,1,299,22],[299,23,299,27],[299,28,299,32]]}
[null,"Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu v oblasti C - rodinné domy:    \nC.2 - Výměna zdrojů tepla\nC.3 - Instalace solárních systémů\nC.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla"]
[]
[]
[]
[null,"Upozornění: Struktura formuláře se nesmí měnit!"]
[1,"ČÍSLO ŽÁDOSTI"]
[]
[null,"Část A - Identifikační údaje"]
[]
[null,"IDENTIFIKACE ŽADATELE"]
[2,"Příjmení / Název :",{"$nulls":5},"Černý",{"$nulls":15},"Jméno :",null,null,"Pavel"]
[]
[null,"IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI"]
[3,"Katastrální území (číslo) :",{"$nulls":7},788228,{"$nulls":13},"Číslo listu vlastnictví :",{"$nulls":6},1635]
[4,"Číslo parcely :",{"$nulls":4},1772,{"$nulls":16},"Číslo popisné :",{"$nulls":4},257]
[]
[null,"IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE"]
[5,"Příjmení / Název :",{"$nulls":4},"Projektant",{"$nulls":16},"Jméno :",null,null,"Petr"]
[6,"Telefon :",null,null,{"v":987987987,"d":"987,987,987"},{"$nulls":6},"E-mail :",null,null,"Petr.projektant@email.cz"]
[7,"Autorizovaná osoba",{"$nulls":21},"Číslo autorizace :",{"$nulls":5},123]
[8,"Příjmení :",null,null,"Prokjektant",{"$nulls":18},"Jméno :",null,null,"Petr"]
[]
[null,"IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ"]
[9,"Příjmení / Název :",{"$nulls":4},"DEKSOFT",{"$nulls":16},"Jméno :"]
[10,"Telefon :",null,null,{"v":234234234,"d":"234,234,234"},{"$nulls":6},"E-mail :",null,null,"info@stavebni-fyzika.cz"]
[11,"Zpracovatel energetického hodnocení",{"$nulls":21},"Číslo oprávnění :",{"$nulls":4},15987]
[12,"Příjmení :",null,null,"Zelený",{"$nulls":18},"Jméno :",null,null,"Jan"]
[]
[null,"Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření"]
[]
[null,"PŮVODNÍ HLAVNÍ ZDROJ TEPLA před realizací podporovaných opatření (Pouze pro oblast podpory C.2)"]
[{"$f":"1+A27","v":13},"Typ zdroje :",{"$nulls":21},"Emisní třída :"]
[]
[null,"ROZDĚLENÍ PODLE ENERGONOSITELŮ (Pouze pro oblast podpory C.2 a C.4)"]
[null,"Uveďte všechny energonositele před realizací podporovaných opatření."]
[null,"Energonositel",{"$nulls":21},"Dílčí vypočtená spotřeba energie /pomocná energie\n[MWh/rok]",{"$nulls":4},"Neobnovitelná primární energie\n[MWh/rok]"]
[{"$f":"1+A32","v":14},"1)",{"$nulls":26},{"$f":"IF(ISNUMBER(X37),IF(ISTEXT(C37),(VLOOKUP(C37,$AI$229:$AP$244,8,FALSE))*X37,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"1+A37","v":15},"2)",{"$nulls":26},""]
[16,"3)",{"$nulls":26},""]
[17,"4)",{"$nulls":26},""]
[18,"5)",{"$nulls":26},""]
[19,"6)",{"$nulls":26},""]
[20,"Celkem",{"$nulls":21},{"$f":"IF(ISNUMBER(X37),IF(OR(C37=\"Elektřina - dodávka mimo budovu\",C37=\"Teplo - dodávka mimo budovu\"),0,X37)+IF(OR(C38=\"Elektřina - dodávka mimo budovu\",C38=\"Teplo - dodávka mimo budovu\"),0,X38)+IF(OR(C39=\"Elektřina - dodávka mimo budovu\",C39=\"Teplo - dodávka mimo budovu\"),0,X39)+IF(OR(C40=\"Elektřina - dodávka mimo budovu\",C40=\"Teplo - dodávka mimo budovu\"),0,X40)+IF(OR(C41=\"Elektřina - dodávka mimo budovu\",C41=\"Teplo - dodávka mimo budovu\"),0,X41)+IF(OR(C42=\"Elektřina - dodávka mimo budovu\",C42=\"Teplo - dodávka mimo budovu\"),0,X42),\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(ISNUMBER(AC37),SUM(AC37:AG42),\"\")","v":""}]
[21,"Referenční hodnota"]
[22,"Klasifikační třída"]
[null,"DÍLČÍ DODANÁ ENERGIE (Pouze pro oblast podpory C.2 a C.4)"]
[null,"Uveďte všechny dílčí dodané energie pro celou budovu před realizací podporovaných opatření"]
[null,"Technické systémy budovy",{"$nulls":21},"Dílčí dodaná energie\n[MWh/rok]",{"$nulls":4},"Procentuální zastoupení \n[%]"]
[{"$f":"A45+1","v":23},"Vytápění",{"$nulls":26},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(X49),ISNUMBER($X$55)),X49/$X$55,\"\")","v":""}]
[{"$f":"1+A49","v":24},"Chlazení",{"$nulls":26},""]
[25,"Větrání",{"$nulls":26},""]
[26,"Úprava vlhkosti vzduchu",{"$nulls":26},""]
[27,"Příprava teplé vody",{"$nulls":26},""]
[28,"Osvětlení",{"$nulls":26},""]
[29,"Celkem",{"$nulls":21},{"$f":"IF((SUM(X49:AB54)>0),SUM(X49:AB54),\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF((SUM(AC49:AG54)>0),SUM(AC49:AG54),\"\")","v":""}]
[]
[null,"PARAMETRY BUDOVY (Pouze pro oblast podpory C.4)"]
[{"$f":"1+A55","v":30},"Měrná potřeba tepla na vytápění EA :",{"$nulls":26},"kWh.m-2.rok-1"]
[{"$f":"1+A58","v":31},"Průměrný součinitel prostupu tepla Uem *:",{"$nulls":26},"W.m-2.K-1"]
[{"$f":"1+A59","v":32},"Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla Uem,R *:",{"$nulls":26},"W.m-2.K-1"]
[{"$f":"1+A60","v":33},"Faktor tvaru budovy A/V *:",{"$nulls":26},"m2/m3"]
[{"$f":"1+A61","v":34},"Celková energeticky vztažná plocha AC *:",{"$nulls":26},"m2"]
[]
[null,"Část C - Technické údaje o podporovaných opatřeních"]
[]
[null,"PARAMETRY NOVÉHO ZDROJE TEPLA  (Pouze pro oblast podpory C.2)"]
[{"$f":"A62+1","v":35},"Název zdroje (typové označení) **:",{"$nulls":21},"Kód SVT *:"]
[{"$f":"A67+1","v":36},"Typ zdroje (podoblast podpory) :"]
[{"$f":"A68+1","v":37},"Emisní třída **:",{"$nulls":15},"Účinnost zdroje [%] / Topný faktor [-] **:"]
[]
[null,"SOLÁRNÍ TERMICKÝ SYSTÉM (Pouze pro oblast podpory C.3.1 a C.3.2)"]
[{"$f":"A69+1","v":38},"Název systému (typové označení) **:",{"$nulls":21},"Kód SVT *:"]
[{"$f":"1+A72","v":39},"Způsob využití :",{"$nulls":7},"pouze příprava teplé vody",{"$nulls":14},"příprava teplé vody a přitápění"]
[{"$f":"1+A73","v":40},"Počet kolektorů :",{"$nulls":11},"ks",null,"Celková plocha apertury :",{"$nulls":12},"m2"]
[{"$f":"1+A74","v":41},"Celkový využitelný zisk solárního systému QSS,u :",{"$nulls":26},"kWh.rok-1"]
[{"$f":"1+A75","v":42},"Měrný využitelný zisk solárního systému qSS,u :",{"$nulls":21},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(X74),ISNUMBER(X75)),X75/X74,\"\")","v":""},{"$nulls":4},"kWh.m-2.rok-1"]
[{"$f":"1+A76","v":43},"Solární podíl (pokrytí potřeby tepla) f :",{"$nulls":26},"%"]
[]
[null,"SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM (Pouze pro oblast podpory C.3.3, C.3.4, C.3.5 a C.3.6)"]
[{"$f":"A77+1","v":44},"Název FV panelů (typové označení) **:",{"$nulls":9},"BenQ SunForte PM096B00 (330 Wp)",{"$nulls":11},"Kód SVT *:",{"$nulls":4},20322]
[{"$f":"A80+1","v":45},"Název měniče (typové označení) **:",{"$nulls":9},"Fronius Symo Hybrid 4.0-3-S",{"$nulls":11},"Kód SVT *:",{"$nulls":4},20423]
[46,"Typ solárního kolektoru :"]
[47,"Typ systému :"]
[48,"Typ akumulace u FV systému připojeného do distribuční sítě:",{"$nulls":8},"akumulace energie do teplé vody"]
[49,{"$nulls":8},"X","do elektrických akumulátorů o kapacitě :",{"$nulls":12},{"v":9,"d":"9.00"},{"$nulls":4},"kWh"]
[50,"Počet kolektorů :",{"$nulls":7},18,{"$nulls":3},"ks",{"$nulls":4},"Celková plocha :",{"$nulls":4},27.18,{"$nulls":4},"m2"]
[51,"Roční spotřeba elektrické energie (neuvádí se u C.3.3) :",{"$nulls":21},{"v":8326.3808333333,"d":"8326.38"},{"$nulls":4},"kWh"]
[52,"Instalovaný (špičkový) elektrický výkon :",{"$nulls":21},5.94,{"$nulls":4},"kWp"]
[53,"Celkový využitelný zisk v budově : ",{"$nulls":21},{"v":3345.352925263,"d":"3345"},{"$nulls":4},"kWh.rok-1"]
[54,"Míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby/Pokrytí potřeby tepla na přípravu TV :",{"$nulls":21},90.49500549701,{"$nulls":4},"%"]
[null,"SYSTÉM PŘÍPAVY TEPLÉ VODY A VYTÁPĚNÍ (Pouze pro podoblast C.2 a C.3)"]
[{"$f":"A90+1","v":55},"Celkový objem zásobníků tepla na vytápění (ohřev TV řešen samostatně) :",{"$nulls":26},"l"]
[{"$f":"A92+1","v":56},"Celkový objem zásobníků teplé vody (ohřev TV řešen samostatně) :",{"$nulls":26},"l"]
[{"$f":"A93+1","v":57},"Celkový objem kombinovaných zásobníků tepla na vytápění a přípravu TV :",{"$nulls":26},"l"]
[{"$f":"A94+1","v":58},"Je použita cirkulace teplé vody :",{"$nulls":22},"ano",{"$nulls":4},"ne"]
[]
[null,"PARAMETRY SYSTÉMU NUCENÉHO VĚTRÁNÍ (Pouze pro podoblast C.4)"]
[{"$f":"1+A95","v":59},"Název zařízení (typové označení) **:",{"$nulls":23},"Kód SVT **:"]
[{"$f":"1+A98","v":60},"Typ systému *:"]
[{"$f":"1+A99","v":61},"Účinnost zpětného získávání tepla :",{"$nulls":26},"%"]
[]
[null,"Část D - Technické parametry budovy po realizaci podporovaných opatření"]
[]
[null,"TYP BUDOVY"]
[{"$f":"A100+1","v":62},"Skutečný počet osob :",{"$nulls":26},"osob"]
[{"$f":"1+A105","v":63},"Počet bytových jednotek :",{"$nulls":21},1,{"$nulls":4},"b.j."]
[]
[null,"PARAMETRY BUDOVY (Pouze pro podoblast C.2 a C.4)"]
[{"$f":"A106+1","v":64},"Měrná potřeba tepla na vytápění EA :",{"$nulls":26},"kWh.m-2.rok-1"]
[{"$f":"1+A109","v":65},"Referenční hodnota měrné potřeby tepla na vytápění EA,R *:",{"$nulls":26},"kWh.m-2.rok-1"]
[66,"Procentuální snížení měrné potřeby tepla na vytápění EA :",{"$nulls":21},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(X109),ISNUMBER(X58)),1-X109/X58,\"\")","v":""},{"$nulls":4},"%"]
[67,"Průměrný součinitel prostupu tepla Uem *:",{"$nulls":26},"W.m-2.K-1"]
[68,"Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla Uem,R *:",{"$nulls":26},"W.m-2.K-1"]
[69,"Faktor tvaru budovy A/V *:",{"$nulls":26},"m2/m3"]
[70,"Celková energeticky vztažná plocha AC *:",{"$nulls":26},"m2"]
[71,"Naměřená hodnota průvzdušnosti obálky budovy n50 ** :",{"$nulls":26},"h-1"]
[]
[null,"ROZDĚLENÍ PODLE ENERGONOSITELŮ (Pouze pro oblast podpory C.2 a C.4)"]
[null,"Uveďte všechny energonositele před realizací podporovaných opatření."]
[null,"Energonositel",{"$nulls":21},"Dílčí vypočtená spotřeba energie /pomocná energie\n[MWh/rok]",{"$nulls":4},"Neobnovitelná primární energie\n[MWh/rok]"]
[{"$f":"1+A116","v":72},"1)",{"$nulls":26},{"$f":"IF(ISNUMBER(X121),IF(ISTEXT(C121),(VLOOKUP(C121,$AI$229:$AP$244,8,FALSE))*X121,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"1+A121","v":73},"2)",{"$nulls":26},""]
[74,"3)",{"$nulls":26},""]
[75,"4)",{"$nulls":26},""]
[76,"5)",{"$nulls":26},""]
[77,"6)",{"$nulls":26},""]
[78,"Celkem",{"$nulls":21},{"$f":"IF(ISNUMBER(X121),IF(OR(C121=\"Elektřina - dodávka mimo budovu\",C121=\"Teplo - dodávka mimo budovu\"),0,X121)+IF(OR(C122=\"Elektřina - dodávka mimo budovu\",C122=\"Teplo - dodávka mimo budovu\"),0,X122)+IF(OR(C123=\"Elektřina - dodávka mimo budovu\",C123=\"Teplo - dodávka mimo budovu\"),0,X123)+IF(OR(C124=\"Elektřina - dodávka mimo budovu\",C124=\"Teplo - dodávka mimo budovu\"),0,X124)+IF(OR(C125=\"Elektřina - dodávka mimo budovu\",C125=\"Teplo - dodávka mimo budovu\"),0,X125)+IF(OR(C126=\"Elektřina - dodávka mimo budovu\",C126=\"Teplo - dodávka mimo budovu\"),0,X126),\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(ISNUMBER(AC121),SUM(AC121:AG126),\"\")","v":""}]
[79,"Procentuální snížení energií oproti stavu před realizací opatření:",{"$nulls":21},{"v":0.3189137777777777,"d":"32%"},{"$nulls":4},{"v":0.5141488923076922,"d":"51%"}]
[80,"Referenční hodnota"]
[81,"Klasifikační třída"]
[]
[]
[]
[]
[null,"DÍLČÍ DODANÁ ENERGIE (Pouze pro oblast podpory C.2 a C.4)"]
[null,"Uveďte všechny dílčí dodané energie pro celou budovu po realizaci podporovaných opatření"]
[null,"Technické systémy budovy",{"$nulls":21},"Dílčí dodaná energie\n[MWh/rok]",{"$nulls":4},"Procentuální zastoupení \n[%]"]
[{"$f":"A130+1","v":82},"Vytápění",{"$nulls":26},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(X138),ISNUMBER($X$144)),X138/$X$144,\"\")","v":""}]
[{"$f":"1+A138","v":83},"Chlazení",{"$nulls":26},""]
[84,"Větrání",{"$nulls":26},""]
[85,"Úprava vlhkosti vzduchu",{"$nulls":26},""]
[86,"Příprava teplé vody",{"$nulls":26},""]
[87,"Osvětlení",{"$nulls":26},""]
[88,"Celkem",{"$nulls":21},{"$f":"IF((SUM(X138:AB143)>0),SUM(X138:AB143),\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF((SUM(AC138:AG143)>0),SUM(AC138:AG143),\"\")","v":""}]
[]
[]
[null,"Část E - Prohlášení zpracovatele energetického hodnocení"]
[]
[null,"Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto krycím listu technických parametrů a jeho přílohách jsou v souladu s odborným posudkem, který byl řádně vypracován dle platných právních předpisů a podmínek programu Nová zelená úsporám. Jsem si vědom, že nepravdivost tohoto prohlášení může mít za následek sankce vyplývající z příslušných právních předpisů."]
[]
[]
[]
[{"$f":"1+A144","v":89},"V",{"$nulls":7},"dne",null,"1.7.2016"]
[{"$nulls":19},"Ing. Jan Zelený CSc"]
[{"$nulls":19},"jméno, příjmení (hůlkovým písmem), podpis zpracovatele energetického hodnocení"]
[]
[null,"Část F - Prohlášení žadatele o podporu"]
[]
[null,"Prohlašuji, že jsem se seznámil s odborným posudkem i se všemi údaji uvedenými v tomto krycím listu technických parametrů a že opatření, které má být podpořeno z programu Nová zelená úsporám, bude provedeno v souladu s odborným posudkem a s tímto krycím listem technických parametrů."]
[]
[]
[{"$f":"1+A153","v":90},"V",{"$nulls":7},"dne",null,{"$f":"NOW()","v":"2016-07-22T07:52:19.180"}]
[]
[{"$nulls":19},"jméno, příjmení (hůlkovým písmem) a podpis žadatele"]
{"$rows_empty":16}
[{"$nulls":34},"C.2.1 - Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva"]
[{"$nulls":34},"C.2.2 - Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva"]
[{"$nulls":34},"C.2.3 - Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem"]
[{"$nulls":34},"C.2.4 - Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva"]
[{"$nulls":34},"C.2.5 - Tepelné čerpadlo voda - voda"]
[{"$nulls":34},"C.2.6 - Tepelné čerpadlo země - voda"]
[{"$nulls":34},"C.2.7 - Tepelné čerpadlo vzduch - voda"]
[{"$nulls":34},"C.2.8 - Plynový kondenzační kotel"]
[{"$nulls":34},"C.2.9 - Napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":34},"C.4.1 - Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla"]
[{"$nulls":34},"C.4.2 - Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla"]
[]
[]
[{"$nulls":34},"1. Stěna vnější "]
[{"$nulls":34},"2. Střecha strmá se sklonem nad 45° "]
[{"$nulls":34},"3. Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně "]
[{"$nulls":34},"4. Strop s podlahou nad venkovním prostorem "]
[{"$nulls":34},"5. Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace) "]
[{"$nulls":34},"6. Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) "]
[{"$nulls":34},"7. Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině "]
[{"$nulls":34},"8. Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru "]
[{"$nulls":34},"9. Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru "]
[{"$nulls":34},"10. Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí "]
[{"$nulls":34},"11. Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině "]
[{"$nulls":34},"12. Stěna mezi sousedními budovami "]
[{"$nulls":34},"13. Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně "]
[{"$nulls":34},"14. Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně "]
[{"$nulls":34},"15. Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně "]
[{"$nulls":34},"16. Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně "]
[]
[]
[{"$nulls":34},"A.0"]
[{"$nulls":34},"A.1"]
[{"$nulls":34},"A.2"]
[{"$nulls":34},"A.3"]
[]
[]
[{"$nulls":34},"1. Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří"]
[{"$nulls":34},"2. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí"]
[{"$nulls":34},"3. Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu)"]
[{"$nulls":34},"4. Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru "]
[{"$nulls":34},"5. Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí "]
[{"$nulls":34},"6. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí"]
[{"$nulls":34},"7. Lehký obvodový plášť (LOP)"]
[]
[{"$nulls":40},0,0]
[{"$nulls":34},"Ostatní neuvedené energonositele",{"$nulls":5},1.2,1.2]
[{"$nulls":34},"Zemní plyn",{"$nulls":5},1.1,1.1]
[{"$nulls":34},"Černé uhlí",{"$nulls":5},1.1,1.1]
[{"$nulls":34},"Hnědé uhlí",{"$nulls":5},1.1,1.1]
[{"$nulls":34},"Elektřina",{"$nulls":5},3.2,3]
[{"$nulls":34},"Dřevěné pelety",{"$nulls":5},1.2,0.2]
[{"$nulls":34},"Kusové dřevo, dřevní štěpka",{"$nulls":5},1.1,0.1]
[{"$nulls":34},"Energie okolního prostředí (elektřina, teplo)",{"$nulls":5},1,0]
[{"$nulls":34},"Propan-butan/LPG",{"$nulls":5},1.2,1.2]
[{"$nulls":34},"Topný olej",{"$nulls":5},1.2,1.2]
[{"$nulls":34},"Elektřina - dodávka mimo budovu",{"$nulls":5},-3.2,-3]
[{"$nulls":34},"Teplo - dodávka mimo budovu",{"$nulls":5},-1.1,-1]
[{"$nulls":34},"Soustava zásobování tepelnou energií - podíl OZE >80%",{"$nulls":5},1.1,0.1]
[{"$nulls":34},"Soustava zásobování tepelnou energií - podíl OZE > 50 - 80%",{"$nulls":5},1.1,0.3]
[{"$nulls":34},"Soustava zásobování tepelnou energií - podíl OZE ≤ 50%",{"$nulls":5},1.1,1]
[]
[]
[{"$nulls":34},"A"]
[{"$nulls":34},"B"]
[{"$nulls":34},"C"]
[{"$nulls":34},"D"]
[{"$nulls":34},"E"]
[{"$nulls":34},"F"]
[{"$nulls":34},"G"]
[]
[]
[{"$nulls":34},"Kotel na tuhá fosilní paliva"]
[{"$nulls":34},"Lokální zdroj(e) na tuhá fosilní paliva"]
[{"$nulls":34},"Elektrické přímotopné vytápění"]
[{"$nulls":34},"Elektrické akumulační vytápění"]
[{"$nulls":34},"Plynový kondenzační kotel"]
[{"$nulls":34},"Plynový atmosférický kotel"]
[{"$nulls":34},"Kotel na biomasu s ručním dodávkou paliva"]
[{"$nulls":34},"Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva"]
[{"$nulls":34},"Krb. kamna na biomasu/uzavřené krb. vložky s ruční dodávkou paliva "]
[{"$nulls":34},"Krbová kamna na biomasu se samočinnou dodávkou paliva"]
[{"$nulls":34},"Tepelné čerpadlo voda - voda"]
[{"$nulls":34},"Tepelné čerpadlo země - voda"]
[{"$nulls":34},"Tepelné čerpadlo vzduch - voda"]
[{"$nulls":34},"Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch"]
[{"$nulls":34},"Kompaktní jednotka s tepelným čerpadlem"]
[{"$nulls":34},"Kotel na topný olej"]
[{"$nulls":34},"Jiný"]
[]
[]
[{"$nulls":34},1]
[{"$nulls":34},2]
[{"$nulls":34},3]
[{"$nulls":34},4]
[{"$nulls":34},5]
[]
[]
[{"$nulls":34},"Monokrystalické křemíkové články"]
[{"$nulls":34},"Polykrystalické křemíkové články"]
[{"$nulls":34},"Tenkovrstvé články"]
[]
[]
[{"$nulls":34},"FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem"]
[{"$nulls":34},"FV systém připojený do distribuční sítě s akumulací energie:"]

{"sheet":"List3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true}